***Всегда для Вас в наличии и под заказ листовой полипропилен***

***отечественного и импортного производства***

* **PPH** - полипропилен (гомополимер);
* **PPR** - блок-сополимер полипропилена со средним содержанием полиэтилена в молекулах материала;
* **PP-C** - морозостойкий блок-сополимер полипропилена с содержанием полиэтилена в молекулах материала;
* **PPs** - модифицированный полипропиленн, не распространяющий горение;

***Экструдированные листы из полипропилена***

| **Полипропиленовый лист** | **Толщина листа / плиты, мм** |
| --- | --- |
| **Марка** | **Размер** | **Цвет** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **10** | **12** | **15** | **20** | **25** | **30** | **35** | **40** | **50** |
| **PPH** | 2000×1000 | серый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |
| натуральный |   | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3000×1500 | серый |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| натуральный |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |
| белый |   |   |   |   |   | + |   | + |   | + | + |   |   |   |   |   |
| 4000×2000 | серый |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |
|   |
| **PPR** | 4000×2000 | серый |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | + | + |
|   |
| **PP-С** | 3000×1500 | серый |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
|   |
| **PPs** | 2000×1000 | серый |   |   | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3000×1500 |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |
|  | 25000×1500 | серый | полипропилен | + | + |   |   |
|   |
| **PPs** | 2000×1000 | серый |   |   |   |   | + | + | + |   |  |  |  |  |  |  |